

**Двигатель КМ45**




Размеры 49\*60\*299(мм)




Характеристики:  
  
   
  
1. механическая настройка, точность и стабильность, синфазный привод, постоянная скорость.  
  
2. возможность использования как для прямого, так и для изогнутого карниза.  
3. Большой крутящий момент, большой КПД.   
  
4. Уровень шума соответствует требованиям **Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2645-10**

**Технологические параметры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип двигателя | напряжение | частота | мощность | Крутящий момент | Скорость угловая | Скорость линейная | Класс изоляции | Класс защиты |
| KM45 | 230V/120V | 50Hz/60Hz | 45W | 1.2Nm | 88.6/106.3rom | 12/14cm/S | I.cl.E | IP41 |
| KE30 | 230V/120V | 50Hz/60Hz | 30W | 0.8Nm | 88.6/106.3rpm | 12/14cm/S | I.cl.E | IP41 |
| KE60 | 230V/120V | 50Hz/60Hz | 30W | 1.8Nm | 88.6/106.3rpm | 12/14cm/S | I.cl.E | IP41 |

**Грузоподъемность:**  
   
  
**Способ подключения:**



**Применение:**

